|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Единица измерения характеристики (показателя)** |
|  |  |  | **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)** |
| 1320 | Канюля назальная для подачи кислорода при искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением, КТРУ 32.50.13.110-00005001 | **шт** | **10** | Назальная канюля одноразового применения. | соответствие |  |
|  |  | Предназначена для респираторной терапии с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста | соответствие |  |
|  |  | Принцип действия - Интерфейс пациента для назальной терапии с высоким потоком, соединяется с помощью трубки с соответствующим аппаратом для терапии с высоким потоком | соответствие |  |
|  |  | Тип крепления - На коже пациента с помощью прилагаемого гидроколлоидного фиксатора | соответствие |  |
|  |  | Наличие маркировки гидроколлоидного фиксатора для правильного позиционирования для левой/правой стороны | соответствие |  |
|  |  | Максимальная скорость потока, | 10 | л/мин |
|  |  | Внешний диаметр канюли | 2,3 | мм |
|  |  | Расстояние между зубцами | 3,7 | мм |
|  |  | Дыхательная трубка с ползунком и носовыми зубцами из силикона и термопластических эластомеров, не содержит латекса и поливинилхлорида. | соответствие |  |
|  |  | Фиксатор с гидроколлоидным компонентом | соответствие |  |
|  |  | Адаптер (внутренний диаметр 10 мм, наружный 15 мм) | соответствие |  |
|  |  | Размер set small | соответствие |  |