|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Единица измерения характеристики (показателя)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)** |
| 4030 | Система фиксации Miniflow, КТРУ отсутствует, ОКПД2 32.50.13.190 | Предназначена для фиксации генератора на шапочке пациента при проведении nСРАР-терапии у новорожденных и недоношенных детей с экстремально низкой массой тела | соответствие |  | упак |  |
| Одноразовая | соответствие |  |
| Выполнена из пенистого материала | соответствие |  |
| Ширина 50 мм, глубина 25 мм, высота 30 мм | соответствие |  |
| Имеет паз для трубок генератора | соответствие |  |
| В верхней части система имеет направляющий канал для размещения трубок генератора в пазах | соответствие |  |
| Нижняя поверхность имеет округлый рельеф для удобства прилегания к голове пациента | соответствие |  |
| Количество в упаковке | 10 | шт |
| Товар должен быть полностью совместим с генератором Miniflow и шапочками для фиксации генератора, поставляемыми в рамках данной закупки | соответствие |  |