|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул**  | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | **Единица измерения характеристики (показателя)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*** |
| 1000 | Генератор потока nCPAP одноразовый, КТРУ не предусмотрен, ОКПД2 32.50.13.190 |  *Поскольку для кода  КТРУ 32.50.13.110-00005001 в описании характеристик товаров, работ и услуг сведения отсутствуют, то в соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145, заказчик осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона:* | - | - | шт | \_\_\_ |
| Генератор потока неонатальный, одноразового применения. Для проведения nСРАР-терапии /неинвазивной вентиляции у новорожденных и недоношенных детей в отделениях интенсивной терапии. | наличие |  |
| Вес | 10 | г |
| Давление nCPAP при потоке 7 л/мин | 4,5 | Мм. вод.ст |
| изменяющийся угол наклона посадочного места под канюли/маски в диапазоне не шире от 45° до 60° | наличие |   |
| Физический принцип работы генератора – клапан Бенвенисте. | наличие |   |
| Дыхательный объем в диапазоне от 0 до 20 мл | соответствие |  |
| Способ крепления – на шапочку пациента | наличие |   |
| Используется с канюлями и масками. | наличие |   |
| Имеет возможность проведения ингаляции лекарств, возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями (порт расположен в корпусе генератора) | наличие |   |
| Наличие адаптера для назальных канюль и масок в виде двух трубочек - гофрированной для потока и гладкой для контроля уровня СРАР | наличие |   |
| Выдох осуществляется в атмосферу | наличие |   |
| Коннектор выдоха M 10/F7,4 и коннектор линии давления 4,3 M | наличие |   |
| Товар должен быть полностью совместим с аппаратом Medin CNО/Medin Sindi используемым Заказчиком в своей деятельности  | наличие |   |